**桃園市營建工程空氣污染防制設施維護管理自主檢查紀錄表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  | 管制編號 |  |
| 檢查日期/時間 | 　 年　　　月　　　日　　時間： |
| 工程級別 | □第一級工程 □第二級工程 | 施工階段 |  |  |
| 承包廠商 |  |  |  |

| 項 目 | 檢　查　內 容 | 是 | 否 | 改 善 情 形 與 方 法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **工地****告示牌**□無缺失 | 載明營建工程空氣污染防制費徵收管制編號、工地負責人姓名、電話及桃園環保局公害檢舉電話號碼。 | □ | □ |  |
| **工地周界**□無缺失□無此項目 | 依規定設置定著地面且涵蓋全區之圍籬。(工1) | □ | □ |  |
| 圍籬是否設置防溢座阻隔廢水溢流。(工2) | □ | □ |  |
| 1.第一級工程圍籬高度不得低於2.4公尺。2.第二級工程圍籬高度不得低於1.8公尺。(工3) | □ | □ |  |
| 圍籬座落於道路轉角或轉彎處10公尺以內者，設置半阻隔式圍籬。(工4) | □ | □ |  |
| 臨接道路寬度8公尺以下或其施工工期未滿3個月之道路、隧道、管線或橋樑工程，設置連接之簡易圍籬。(工5) | □ | □ |  |
| 申請替代是否確實執行替代防制頻率及長度。(工6) | □ | □ |  |
| **物料堆置**□無缺失□無此項目 | 防塵布（網）覆蓋完整、密合。(物1) | □ | □ |  |
| 防塵布（網）覆蓋無破損。(物2) | □ | □ |  |
| 定期噴灑穩定劑，拍照並填報紀錄表存證。(物3) | □ | □ |  |
| **車行路徑**□無缺失□無此項目 | 舖設□鋼板□混凝土□瀝青混凝土□粗級配□其他同等功能之粒料。(車1-1~車1-5) |  |
| 1.第一級工程車行路徑面積之80%以上(含洗車設施至主要道路之車行路徑)。2.第二級工程車行路徑面積之50%以上(含洗車設施至主要道路之車行路徑)。(車2) | □ | □ |  |
| 鋪設鋼板、混凝土、瀝青混凝土，表面是否清洗保持清潔。(車3) | □ | □ |  |
| 舖設之粗級配或其他同等功能之粒料厚度充足(如：粗級配粒料因重壓下沉，導致下方砂土、泥漿上浮至鋪面)。(車4) | □ | □ |  |
| 舖設之鋼板密合無縫隙。(車5) | □ | □ |  |
| **裸露地表**□無缺失□無此項目 | 設置完整、密合□防塵布□防塵網□鋼板□混凝土□瀝青混凝土□粗級配□其他同等功能之粒料□植生綠化□化學穩定劑。(裸1-1~裸1-9) |  |
| 1.第一級工程裸露地面積之80%以上。2.第二級工程裸露地面積之50%以上。(裸2) | □ | □ |  |
| 鋪設鋼板、混凝土、瀝青混凝土，表面無破損。(裸3) | □ | □ |  |
| 覆蓋之防塵布或防塵網無破損或毀壞。(裸4) | □ | □ |  |
| 鋪設粗級配或其他同等功能之粒料無流失或磨損。(裸5) | □ | □ |  |
| 地表壓實配合灑水，並保持一定濕度。(裸6) | □ | □ |  |
| 化學穩定劑，拍照並填報紀錄表存證。(裸7) | □ | □ |  |
| **工地****出入口**□無缺失□無此項目 | 設置洗車台填寫 | 設置洗車台。(洗1-1) | □ | □ |  |
| 設置廢水收集坑。(洗1-2) | □ | □ |  |
| 設置沉砂池。(洗1-3) | □ | □ |  |
| 洗車台四周設置防溢座或其他防制設施，防止洗車廢水溢出工地。(洗1-4) | □ | □ |  |
| 定期清理洗車台、廢水收集坑及沉砂池。(洗1-5) | □ | □ |  |
| 無設置洗車台填寫 | 以加壓沖洗設備清洗，並妥善處理洗車廢水。(洗2) | □ | □ |  |
| 車輛駛離營建工地時，確實清洗車體及輪胎，其表面無附著污泥。(洗) | □ | □ |  |
| **結構體**□無缺失□無此項目 | 施工架（鷹架）外緣防塵布（網）完全覆蓋且無破損。(結1) | □ | □ |  |
| **上層****物料輸送**□無缺失□無此項目 | 設置□電梯孔道□建築物內部管道□密閉輸送管道□人工搬運。(輸1-1~輸1-4) |  |
| 採行密閉輸送管道其管道出口設置密閉圍籬或灑水設施 (抑制粉塵逸散) 。(輸2) | □ | □ |  |
| **運輸車輛**□無缺失□無此項目 | 運送車輛採行□密閉車斗□防塵布或其他不透氣覆蓋物。(運1-1~運1-2) |  |
| 運送車輛是否設置廢水收集桶。(運2) | □ | □ |  |
| 運送車輛行駛工區內或外時，覆蓋物是否延伸覆蓋至車斗上緣以下至少15公分。(運3) | □ | □ |  |
| **施工機具**□無缺失□無此項目 | 施工機具引擎使用之汽柴油使用合法油品，排放空氣污染物應符合當期排放標準。(施1) | □ | □ |  |
| 施工作業時使用市電。(施2) | □ | □ |  |
| **拆除作業**□無缺失□無此項目 | 第一級工程需設置加壓噴灑水設施及結構體包覆防塵布。(拆1) | □ | □ |  |
| 第二級工程設置□加壓噴灑水設施□結構體包覆防塵布□防風屏。(拆2-1~拆2-3) |  |
| **粒狀物排氣井或口**□無缺失□無此項目 | 設置□旋風分離器□袋式集塵器□其他有效之集塵設備。(粒1-1~粒1-3) |  |
| **替代防制設施**□無此項目 | 是否確實執行替代防制頻率及長度。(替1) | □ | □ | 替代防制同意函： 年 月 日府環空字第 號函，期程 年 月 日至 年 月 日止 。  |
| 每日上午12時前，將前日洗街影像上傳網頁<http://125.227.35.227/TYview4/washstreetlogin.aspx/>(替2) | □ | □ |  |
| **監視錄影設備**□無此項目 | 設置監視錄影設備。(監1) | □ | □ |  |
| 出入口設置監視錄影。(監2) | □ | □ |  |
| 有無對外傳輸影像功能之設備，能即時輸出影像。(監3) | □ | □ |  |
| 可提供環保局即時掌握污染情形。(監4) | □ | □ |  |
| **檢查、填報人員簽名：** | **工地主管簽核:** | 說明:1. 本表單依據「營建工程空氣污染防制設施管理辦法」及「桃園市政府及所屬各機關學校公共工程工地環境清潔維護管理須知」規定辦理。
2. 本表檢查頻率，請依貴單位承諾「桃園市營建工程各施工階段防制設施項目設置評核表」辦理。
3. 請貴單位落實執行並將相關資料或照片附后，以供環保局查核。
 |